|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **20 футовый стандартный контейнер** |   |   |
|   |   |   |   |
| **Максимальное брутто** | 52910 lbs = 24000 кг |   |   |
| **Тара** | 4585 lbs = 2080 кг |   |   |
| **Максимальная загрузка** | 48325 lbs = 21920 кг |   |   |
| **Грузовместимость (объем)** | 1197.25 cu.ft. =33.9 куб. м. |   |   |
|  |   |   |   |
| **Размеры** | **Длина** | **Ширина** | **Высота** |
| **Внешние** | 20' = 6096 мм | 7' 9.25'' = 2370 мм | 8' 6'' = 2591 мм |
| **Внутренние** | 19' 5.75'' = 5935 мм | 7' 8'' = 2335 мм | 7' 9.75'' = 2383 мм |
| **Двери** | — | 7' 8'' = 2335 мм | 7' 6.25'' = 2292 мм |
|   |   |   |   |
| **40 футовый стандартный контейнер** |   |   |
|   |   |   |   |
| **Максимальное брутто** | 67200 lbs = 30480 кг |   |   |
| **Тара** | 8600 lbs = 3900 кг |   |   |
| **Максимальная загрузка** | 58600 lbs = 26580 кг |   |   |
| **Грузовместимость (объем)** | 2392 cu.ft. = 67.7 куб. м. |   |   |
|   |   |   |   |
| **Размеры** | **Длина** | **Ширина** | **Высота** |
| **Внешние** | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6'' = 2591 мм |
| **Внутренние** | 39' 5.25'' = 12022 мм | 7' 8.5'' = 2352 мм | 7' 10.25'' = 2395 мм |
| **Двери** | — | 7' 8.25'' = 2343 мм | 7' 5.75'' = 2280 мм |
|   |   |   |   |
| **40 футовый контейнер увеличенной вместимости (High Cube)** |   |
|   |   |   |   |
| **Максимальное брутто** | 67200 lbs = 30480 кг |   |   |
| **Тара** | 9150 lbs = 4150 кг |   |   |
| **Максимальная загрузка** | 58050 lbs = 26330 кг |   |   |
| **Грузовместимость (объем)** | 2697 cu.ft. = 76.4 куб. м. |   |   |
|   |   |   |   |
| **Размеры** | **Длина** | **Ширина** | **Высота** |
| **Внешние** | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 9' 6'' = 2895 мм |
| **Внутренние** | 39' 5.25'' = 12022 мм | 7' 8.5'' = 2352 мм | 8' 10.25'' = 2700 мм |
| **Двери** | — | 7' 8.25'' = 2343 мм | 8' 5.75'' = 2585 мм |
|   |   |   |   |
| **20 футовый рефрижераторный контейнер** |   |   |
|   |   |   |   |
| **Максимальное брутто** | 27000 кг |   |   |
| **Тара** | 3050 кг |   |   |
| **Максимальная загрузка** | 23950 кг |   |   |
| **Грузовместимость (объем)** | 28 куб. м. |   |   |
|   |   |   |   |
| **Размеры** | **Длина** | **Ширина** | **Высота** |
| **Внешние** | 20' = 6096 мм | 7' 9.25'' = 2370 мм | 8' 6'' = 2591 мм |
| **Внутренние** | 5455 мм | 2260 мм | 2275 мм |
| **Двери** | — | 2237 мм | 2260 мм |
|   |   |   |   |
| **40 футовый рефрижераторный контейнер** |   |   |
|   |   |   |   |
| **Максимальное брутто** | 67200 lbs = 30480 кг |   |   |
| **Тара** | 4370 кг |   |   |
| **Максимальная загрузка** | 26110 кг |   |   |
| **Грузовместимость (объем)** | 60.2 куб. м. |   |   |
|   |   |   |   |
| **Размеры** | **Длина** | **Ширина** | **Высота** |
| **Внешние** | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6'' = 2591 мм |
| **Внутренние** | 11555 мм | 2286 мм | 2280 мм |
| **Двери** | — | 2286 мм | 2245 мм |
|   |   |   |   |
| **40 футовый рефрижераторный контейнер увеличенной вместимости (High Cube)** |   |
|   |   |   |   |
| **Максимальное брутто** | 67200 lbs = 30480 кг |   |   |
| **Тара** | 4200 кг |   |   |
| **Максимальная загрузка** | 26280 кг |   |   |
| **Грузовместимость (объем)** | 66.1 куб. м. |   |   |
|  |   |   |   |
| **Размеры** | **Длина** | **Ширина** | **Высота** |
| **Внешние** | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 9' 6'' = 2895 мм |
| **Внутренние** | 11560 мм | 2286 мм | 2500 мм |
| **Двери** | — | 2286 мм | 2478 мм |
|   |   |   |   |
| **20 футовый контейнер с открытым верхом (open top)** |   |   |
|   |   |   |   |
| **Максимальное брутто** | 52910 lbs = 24000 кг |   |   |
| **Тара** | 5380 lbs = 2440 кг |   |   |
| **Максимальная загрузка** | 47520 lbs = 21560 кг |   |   |
| **Грузовместимость (объем)** | 1133 cu.ft. = 32 куб. м. |   |   |
|  |   |   |   |
| **Размеры** | **Длина** | **Ширина** | **Высота** |
| **Внешние** | 20' = 6096 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6'' = 2591 мм |
| **Внутренние** | 19' 4.3'' = 5902 мм | 7' 4.1'' = 2240 мм | 7' 8.5'' = 2352 мм |
| **Двери** | — | 7' 8'' = 2335 мм | 7' 4.1'' = 2240 мм |
|   |   |   |   |
| **40 футовый контейнер с открытым верхом (open top)** |   |   |
|   |   |   |   |
| **Максимальное брутто** | 79370 lbs = 36000 кг |   |   |
| **Тара** | 9760 lbs = 4430 кг |   |   |
| **Максимальная загрузка** | 69600 lbs = 31570 кг |   |   |
| **Грузовместимость (объем)** | 2355 cu.ft. = 66.7 куб. м. |   |   |
|  |   |   |   |
| **Размеры** | **Длина** | **Ширина** | **Высота** |
| **Внешние** | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6'' = 2591 мм |
| **Внутренние** | 39' 5.2'' = 12021 мм | 7' 8.4'' = 2350 мм | 7' 7.7'' = 2330 мм |
| **Двери** | — | 7' 8'' = 2338 мм | 7' 3.8'' = 2234 мм |
|   |   |   |   |
| **20 футовый контейнер - платформа (flatracks)** |   |   |
|   |   |   |   |
| **Максимальное брутто** | 66140 lbs = 30480 кг |   |   |
| **Тара** | 6500 lbs = 2950 кг |   |   |
| **Максимальная загрузка** | 60690 lbs = 27530 кг |   |   |
| **Грузовместимость (объем)** | 986 cu.ft. = 27.9 куб. м. |   |   |
|  |   |   |   |
| **Размеры** | **Длина** | **Ширина** | **Высота** |
| **Внешние** | 20' = 6096 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6'' = 2591 мм |
| **Внутренние** | 18' 9.4'' = 5727 мм | 7' 4.1'' = 2240 мм | 7' 1.3'' = 2170 мм; 1' 4.6'' =420 мм |
|   |   |   |   |
| **40 футовый контейнер - платформа (flatracks)** |   |   |
|   |   |   |   |
| **Максимальное брутто** | 88180 lbs = 45000 кг |   |   |
| **Тара** | 12190 lbs = 5530 кг |   |   |
| **Максимальная загрузка** | 87020 lbs = 39470 кг |   |   |
| **Грузовместимость (объем)** | 1936 cu.ft. = 54.8 куб. м. |   |   |
|  |   |   |   |
| **Размеры** | **Длина** | **Ширина** | **Высота** |
| **Внешние** | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6'' = 2591 мм |
| **Внутренние** | 39' 5.6'' = 12032 мм | 7' 4.1'' = 2240 мм | 6' 8.1'' = 2034 мм; 1' 10.4'' =570 мм |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российские 3, 5, 20, 24 тон. грузовые универсальные контейнеры (крупнотоннажные и среднетоннажные),** |  |  |
| **Обозначение типоразмеров** | **3 тн** | **5 тн** | **20 тн** | **24 тн** |
| **Масса брутто, тн** | 3 | 5 | 20 | 24 |
| **Внутренняя полезная вместимость, куб. м.** | 5,16 | 10,4 | 30,6 | 32,7 |
| **Размеры, мм** | **Наружные** | **Длина** | 2100 | 2650 | 6058 | 6058 |
| **Ширина** | 1325 | 2100 | 2438 | 2438 |
| **Высота** | 2400 | 2400 | 2438 | 2591 |
| **Внутренние** | **Длина** | 1930 | 2515 | 5867 | 5867 |
| **Ширина** | 1225 | 1950 | 2330 | 2330 |
| **Высота** | 2128 | 2128 | 2197 | 2350 |
| **Размеры дверного проема, мм** | **Ширина** | 1225 | 1950 | 2286 | 2286 |
| **Высота** | 2090 | 2100 | 2134 | 2261 |